Задача 1.
	От источника с напряжением U = 100 кВ требуется передать на расстояние L = 5 км мощность P = 5000 Вт. Допустимая потеря напряжения на проводах n = 1%. Рассчитайте минимальное сечение медного провода, пригодного для этой цели. Удельное сопротивление меди ρ = 1.7 ∙ 10 -8 Ом∙м.

Задача 2.
В первой и второй ветвях активного четырехполюсника токи I1 и I2 равны 10 А. Известно, что после включения в первую ветвь резистора R1 = 10 Ом, токи I1 и I2 равны 8 А и 6 А соответственно. Определить, при каком сопротивлении в первой ветви, ток во второй ветви станет равен нулю.
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Задача 3.
 	Найдите решение дифференциального уравнения:
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удовлетворяющее начальному условию 𝑦 (0) = 1.

Задача 4. 
Дана электрическая цепь постоянного тока, состоящая из идеального источника ЭДС E=24 В и пяти резисторов, соединённых по мостовой схеме. Исходные данные: E =24 В R1 = 4 Ом R2 = 8 Ом R3 =6 Ом R4 = 9 Ом R5 =10 Ом.
Требуется
Задание 1. Определить токи через все пять резисторов методом узловых потенциалов. Проверить правильность результатов по первому закону Кирхгофа.
Задание 2. Определить мощности, выделяемые на всех резисторах, и мощность, отдаваемую источником ЭДС. Проверить выполнение баланса мощностей электрической цепи.
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